Заявка на получение коммерческого предложения по изготовлению КАЗС.
1. Контактная информация	
Название Организации		
Город		
Город места установки КХТ:		
Ф.И.О. Контактного лица		
Должность контактного лица		
Телефон		
Факс		
e-mail		
www		
2.  Общие требования:	
1	Количество контейнеров хранения топлива (КХТ)	 один           два           три             четыре	
2.	Количество диспетчерских пунктов	 один           нет	
3. Требования к контейнеру хранения топлива:	
1	Количество резервуаров в контейнере 	 один           два	
2	Объем резервуаров КХТ (м. куб.)		
3	Тип резервуаров	 двустенные (рекомендуется)             одностенные	
4	Количество ТРК	 одна              две          три            без ТРК	
5	Модель ТРК (в стандартной комплектации – Нара -27М1С)	 Нара 27М1С        Другая:	
6	«Северное» исполнение контейнера (изготовление из морозостойкой низколегированной стали 09Г2С , вся арматура исполнения УХЛ)
Примечание: Цена увеличится ~ на 30-35%	  да         нет	
7	Насосная установка типа KM80-65-140E для наполнения резервуаров	без насосной установки
одна установка (на оба резервуара)
две установки (по одной на каждый резервуар)	
8	Установить сливной узел (Муфта сливная, фильтр сливной, огнепреградитель) на насосную установку для подключения автоцистерны, в случае отсутствия сливного колодца на объекте.	 да          нет	
9	Дополнительные требования		
4. Требования к диспетчерскому пункту:	
1	Площадь ДП, кв.м..	 ДП-6 (6 кв.м.)     ДП-10 (10 кв.м.)    Другой: 	
2	«Северное» исполнение ДП (изготовление из морозостойкой низколегированной стали 09Г2С, усиленное утепление, двойной стеклопакет)
Примечание: Цена увеличится ~ на 20%	 да          нет	
5. Дополнительное оборудование поставляемое с КАЗС	
Комплект кабелей и проводов для ТРК, насосной установки, ДВУ, "Сигнал-03Б" (до диспетчерского пункта 25 м)		
Защитное ограждение на крыше КХТ		
Молниезащита КХТ		
Замерная труба с люком замерным ЛЗ-80 (в стандартной комплектации установлена замерная труба с крышкой)		
Установить муфту сливную на крыше резервуаров (для нештатного заполнения резервуаров)		
Шкаф электропитания и управления для КХТ		
Ареометры для каждого вида топлива  АНТ-2  (комплект 3 шт)		
Мерник М2Р-10		
Метрошток МШС-Н-3,5		
Октанометр СИМ-3БП		
Набор искробезопасного инструмента (15 предметов) 		
Набор искробезопасного инструмента (33 предмета) 		
Комплекс громкой связи для АЗС "Гром" (оператор-клиент)		
Металлический ящик для песка, дополнительно (1 шт. входит в стандартную комплектацию)		
Огнетушитель порошковый ОП-8 (10)		
Дополнительные требования
	
* В случае затруднения, в полях, где затрудняетесь ответить, пишите – «ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» или свяжитесь по указанным телефонам для уточнения.